



MOLKABIN 
                   Entretien des inox
	POLISSAGE POUR ACIER INOXYDABLE 
	· en utilisant MOLKABIN, la saleté et le ternissement sur les surfaces en acier inoxydable sont masqués et ils obtiennent un bel éclat.
· les taches de gravure causées par des fluides agressifs tels que la vapeur, les lessives, les acides ou la pierre à eau sont évitées. 

Mode d’emploi

Domaine d’application :  
surfaces extérieures des équipements en acier inoxydable.

Températures :     0 °C – 30 °C
Concentration : appliqué sous forme concentrée
Dosage/application : 
La saleté grossière doit d'abord être éliminée, éventuellement à l'aide de nettoyants acides. après séchage, le coton à polir doit être imbibé de MOLKABIN et frotter doucement sur la surface. puis lustrer avec un chiffon propre et doux.
caractéristiques du produit
· ne mousse pas, ne contient pas d'antimousse.
· non corrosif sur l'inox.
· durée de conservation illimitée, inflammable, stocké à l'écart des sources d'ignition.
éviter le contact avec la peau et les yeux
Conditionnement

Bidon de 10kg
FLACON DE 500ml


Propriétés physico-chimiques


Forme : liquide


Couleur : bleu


Densité (g/ml conc.) : 0.85


Stockage : -5 °C- +50 °C








 










