
                                  PROFOUR
     Nettoyage des surfaces très grasses (fours, grills, friteuses…)

· Formules très concentrée : alcalin + solvant. Fort pouvoir désincrustant : des résultats superbes.
· Produit concentré prêt à l’emploi, une utilisation simple (pulvérisateur) et économique.
· Polyvalent : dégraissage de nombreuses surfaces.

 PROFOUR dissout instantanément les dépôts graisseux

· Alcalin très puissant : action immédiate, PROFOUR pénètre, décolle et disperse les souillures grasses, carbonisées : un dégraissage facile.

Une utilisation simple et économique :

· Une seule application pour dégraisser rapidement : il suffit de vaporiser, laisser agir 5 minutes, essuyer, puis rincer à l’eau.

Polyvalent :

· Utilisation d’un produit unique pour le dégraissage de nombreuses surfaces : fours, grills, pianos, friteuses, hottes d’aspiration, marmites en inox, filtres d’extraction, sols de cuisines.
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Conformité :
PROFOUR est conforme à la l
é
gislation en vigueur relative aux produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au contact des denrées alimentaires.
S
écurité :
Avant utilisation, lire attentivement les conseils de sécurité mentionnés sur la fiche de sécurité
.
Conditionnement :
CT de 4x5kg ou flacons de 12x750ml
)
[bookmark: _GoBack]       Mode d’emploi :

*Pour les surfaces comportant des graisses carbonisées : 
 Vaporiser PROFOUR à l’état pur sur les surfaces à traiter
 (Pianos, fours et grills doivent être chauffés à 50°C à 60°)
 Laisser agir 5 minutes puis rincer à l’eau.

*Pour les friteuses, filtres d’extraction et marmites :
 Préparer une solution de 2 à 3 % (2 à3 litres PROFOUR
 dans 100 litres d’eau) chauffer à 70°C laisser 20 minutes
 puis rincer à l’eau.

*pour les sols, hottes et surfaces de travail :
Préparer une solution 50/50 (01litre PROFOUR pour 
01 litre d’eau) appliquer la solution sur les surfaces
A traiter ou vaporiser puis rincer à l’eau claire.

*PROFOUR est déconseillé sur l’aluminium, cuivre
Et autres métaux légers et altérables. 
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