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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
	RAISON SOCIALE                                           RISQUES SPECIFIQUES                                             
PRODET TUNISIE

	PROLAV



	1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

-NOM DU PRODUIT            PROLAV
	
-FOURNISSEUR	PRODET TUNISIE
	20,  rue somalie laouina
	2045 TUNIS  TUNISIE



Téléphone                                                                                  71 758468
Fax                                                                                               	70 726054
E-mail 	prodet.tunisie@topnet.tn
Numéro d’appel d’urgence	98 997833
-Informations complémentaires – Type d’utilisation
	Nettoyant  et dégraissant 
                                                                                        des équipements en industries alimentaires.

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
	Préparation  liquide  alcaline

Constituants contribuant aux dangers
· Hydroxyde de sodium                                                                                                    10 %
	Autres  substances dangereuses   :
                  -  ETHYL  HEXYL SULFATE DE SODIUM                                                                                  2 %
                  -  silicate de soude                                                                                                                   8 %
                  -  tensio actif non ioniques                                                                                                      1   %






3 – IDENTIFICATION DES DANGERS

	Provoque de graves brûlures.
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	4 – PREMIERS SECOURS
	-  En  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES  YEUX  :
 	Comme tout corps étranger introduit accidentellement dans l’œil, rincer
	Abondamment avec de l’eau.
	-  EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LA  PEAU  :
	En cas de projection  en  grande  quantité  enlever  les vêtements  souillés  et
 	Rince
	-  EN  CAS  D’INGESTION :
	Appeler  un  médecin ou le centre anti poisons – NE  PAS  FAIRE  BOIRE.
	-  EN CAS  D’INHALATION :
	Faire  respirer  de  l’air  frais









5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

-Moyens d’extinction
                                   - Moyens d’extinction  à  choisir  en  fonction  des  incendies  environnants
                                   - attention aux rejets accidentels induits par les moyens d’extinction.




6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
-  Précaution individuelles
	Eviter  le contact  avec  la  peau  et  les  yeux.
                               Port de gants et lunettes de protection.


-Précautions pour la protection de l’environnement
	Ne pas rejeter le produit pur.



-Méthodes de Nettoyage
	Absorber et recueillir le maximum de produit. Lavage abondant à l’eau.
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	7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION
                                  Manipuler en évitant les projections
                                   Eviter le contact avec les yeux et la peau.



STOCKAGE
                                Conserver le produit dans son emballage d’origine
                                 Conserver à l’écart des acides.





8 – CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
	Port de gants et lunettes de protection.
	Douche , fontaine oculaire à proximité.
	





9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect
                            Liquide brun


PH                       pur   :   Environ   13.9

Température de changement d’état :
                           

Point d’éclair  >100°C
                           

Caractéristique d’explosivité :
                           

Densité
                          Environ  1.235
Solubilité
                          Soluble dans l’eau
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	10 – STABILITE ET REACTIVITE
	Réactivité exothermique  avec les acides .



11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
	-provoque des brulures des muqueuses cutanées, oculaires et digestives.
  	-  produit corrosif






12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES
	-  La  préparation  n’est  pas classée  ‘Dangereux pour l’environnement’. Pour plus
	d’informations se référer aux fiches de sécurité des substances présentes.
	-  Agents de surface biodégradables conformément à la législation en vigueur.




13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
	Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel,  récupération et 
 	traitement par un organisme agréé.




	
14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
	- VOIES TERRESTRES :
	Liquide alcalin caustique  (hydroxyde de sodium et  silicate de soude).
	- VOIES  MARITIMES  et  AERIENNES :
 	Contacter  la  société  pour  plus  d’informations. 


15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :
                                        Etiquetage des préparations dangereuses :
                                        Symbole : C
                                        Phrases R : R34
                                       Phrases  S : S26-36/37/39-45

16- AUTRES INFORMATIOS :

Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches de données de sécurité  des substances  entrant dans la composition du produit.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
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