
                                  PROFON
     Détartrant piscines, WC, urinoirs, surfaces dures (faïences et 
      Parterres) et aciers noirs (chaudières). 

· Nettoyant détartrant des bassins lors des vidanges, élimine les dépôts tenaces de calcaire, de rouille sur les revêtements, contient un inhibiteur de corrosion.
· Elimine le calcaire des WC, urinoirs et décapant ciments pour les sols résistant aux acides  (parterres et faïences).
· Détartre les équipements en acier noirs (exemple : les chaudières) à ne pas utiliser sur les équipements en acier inoxydables et aluminium.
·  Formules très concentrée : acides + tensio-actifs donne aux WC et urinoirs leur blancheur d’origine.

 PROFON dissout instantanément les dépôts de calcaire et les incrustations

       Mode d’emploi :

*Pour nettoyer et détartrer les piscines, murs ou sols en faïences ou en gré :
Diluer le produit PROFON à la concentration 
De 1 à 2 litres par 10 litres d’eau, laisser agir 05 minutes
 Brosser à l’aide d’une mono brosse puis rincer 
Abondamment à l’eau.

*pour détartrer les WC et urinoirs :                                  propriétés physico-chimiques :
Tirer la chasse d’eau ou rincer l’urinoir, projeter le PROFON                     forme : liquide
[bookmark: _GoBack]Sur les parois, laissé agir 30 minutes à 02 heures, brosser                        couleur : légèrement jaunâtre 
A l’aide d’une brosse en cas de salissures tenaces.                                       Densité : 1.14
Tirer la chasse d’eau ou rincer à l’eau.                                                             PH : 1.2
*précaution d’emploi : 
                                                                      Stockage : 0-40°C              
Ne pas mélanger PROFON avec l’eau de javel ou d’autres produits.        Biodégradabilité supérieure à 90% 
Eviter d’utiliser PROFON sur le marbre, carrelages et équipements         
En acier inoxydables et aluminium                                 
En cas de contact avec la peau ou les yeux rincer abondamment 
Avec de l’eau et contacter votre médecin en cas de nécessité.
Ports des gants et lunettes sont obligatoires (produit dangereux).

*conditionnement :
Bidon de 05 OU 20 kg
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