


VIT NET
	Déboucheur pour tuyauteries et canalisations.
	Description :
· Déboucheur pour tuyauteries avec une excellente action détergente : suspend, émulsifie les salissures tenaces.
· Domaine d’application :
· VIT NET est le déboucheur universel des lavabos éviers, baignoires, sanitaires et canalisations.
· Son action s’exerce sur les graisses qu’il désagrège et évacue grâce aux microbilles entrant dans son formulation 
· VIT NET agit à deux niveaux :
Sur les sédiments graisseux formant obturation.

Par gravité en disloquant les dépôts formés sur les canalisations.

VIT NET agit en quelques minutes sur les matières organiques, les cheveux, les fibres synthétiques contribuant ainsi à la remise en service rapide, sans démontage des installations.
Composition et caractéristiques :
Eléments alcalins, Substances réductrices et Mouillants.
VIT NET en solution dégage de la chaleur ce qui contribue à la désinfection et à la désodorisation.
Mode d’emploi : 
Verser un demi verre d’eau chaude dans le siphon ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de VIT NET verser à nouveau un demi verre d’eau chaude. Laisser agir 1 à 2 heures ou de préférence toute une nuit. Rincer ensuite abondamment à l’eau froide. Si l’eau ne s’écoule pas recommencer l’opération.
Conditionnement :

Seau de 05 kg.




Précautions d’emploi :


Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas laisser à la portée des enfants en cas de projection rincer immédiatement à l’eau.





Biodégradabilité supérieure à 90%
















